**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.
      **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |
|  | 1 | Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 с функцией передачи ЭКГ по сети GSM  | 1 | шт | 734000 | 734000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Итого: 734 000** |
|  |  |

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: в течение 10 рабочих дней после вступления в силу договора

**Товар должен соответствовать по технической характеристике** (приложение 1)

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок** : Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10,бухгалтерия

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 16.06.2020 г , 10: 00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

|  |
| --- |
| Выделенная сумма на закуп медицинских изделий и товаров: **734 000** тенге |

#  приложение 1

# ЭК3ТЦ-3/6-04 с функцией передачи ЭКГ по сети GSM

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» с цветным сенсорным дисплеем и GSM модемом предназначен для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в ручном или автоматическом режимах по двенадцати общепринятым отведениям с возможностью дальнейшей передачи ЭКГ в медицинский центр на рабочее место кардиолога.

**Функциональные возможности кардиографа ЭК3ТЦ-3/6-04 :**

* Cинхронная регистрация 12 общепринятых отведений ЭКГ;
* Автоматический и ручной режим работы
* Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерграммы при мониторировании сердечного ритма
* Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии.
* Звуковая индикация сердечного ритма
* Регулировка уровня звуковых сигналов
* Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, визуальная информация о состоянии фильтров, нарушении контакта электродов, отсутствия термобумаги
* Печать на встроенном термопринтере: тип программы, версия, дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, таблица измеренных параметров, типичные кардиоциклы
* Цветной сенсорный TFT-дисплей 14 см по диагонали ( 5,7 дюймов) , отображение 3/6/12 отведений ЭКГ на дисплее
* Сохранение сигнала ЭКГ в памяти ( внутренняя память 100 ЭКГ , внешняя память : микро СD или флеш- карта любого обьема)
* Система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт, цифровой формат передачи ЭКГ в консультационный центр через GSM, возможность перепрограммирования телефонов консультационных центров и параметров подключения ( опция)
* Возможность подключения к компьютеру и прямая передача сигналов ЭКГ через USB;
* Работа с многоразовыми и одноразовыми электродами;
* Питание от сети переменного тока , от встроенного аккумулятора, от бортовой сети
* Функция автоматического построения синдромального заключения ( опция)
* Печать по 3/6каналам или 12 каналам поперек бумаги на встроенном принтере
* Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера